РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНМВ-д 12/18-4/3

Датум: 07.05.2018. године;

З л а т и б о р

Предмет: Измена Конкурсне документације ЈНМВ-д 12/18

Мења се Конкурсна документација у делу „II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“ Тако што се код позиције 00-22 додаје „комада 12“

У прилогу се налази измењен образац Тех.карактеристика

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија за ЈНМВ-д 12/18

Момчило Михаиловић с.р

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Opis radova** | **Jedinica mere** | **Kolicina** | **Jedinična**  **cena** | **UKUPNA  Cena** |
| **00-01** | **PROZORSKA KLUPA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I SPRAT  TIPSKI APARTMAN A5 I SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-1.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža klupe u prozoru koja je izrađena u kombinaciji dve vrste univer ploča.  Konstrukcija klupe je od metalnih kutija, prethodno antikorozivno zaštićenih i gredica od mekog drveta preseka po detalju iz projekta. Portal oko prozora sa ravnim plafonskim delom se postavlja na podkonstrukciji od mekog drveta.  Koristi se medijapan debljine d=18mm koji je na delu za sedenje udvojen.  Preko klupe za sedenje postavljaju se dekorativni jastuci po izboru projektanta enterijera.    OBRADA 1: UNIVER PLOČA  BELA SJAJ   OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST    DIMENZIJE: 2324x320+200x450+2840mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2.00 |  |  |
| **00-02** | **PROZORSKA KLUPA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 II SPRAT  TIPSKI APARTMAN A5 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-1.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža klupe u prozoru koja je izrađena u kombinaciji dve vrste univer ploča.  Konstrukcija klupe je od metalnih kutija, prethodno antikorozivno zaštićenih i gredica od mekog drveta preseka po detalju iz projekta. Portal oko prozora sa ravnim plafonskim delom se postavlja na podkonstrukciji od mekog drveta.  Koristi se medijapan debljine d=18mm koji je na delu za sedenje udvojen.  Preko klupe za sedenje postavljaju se dekorativni jastuci po izboru projektanta enterijera.       OBRADA 1: UNIVER PLOČA  BELA SJAJ    OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST    DIMENZIJE: 2348x320+200x450+2840mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8.00 |  |  |
| **00-03** | **UGRADNI PLAKAR** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-2.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža ugradnog garderobnog plakara čija je podkonstrukcija izradjena od mekog drveta, frontovi  od univer ploča debljine 18mm, a korpusi od univer ploča debljine 12mm.  Krila plakara izradjena od univer ploča debljine 18mm. Srednje krilo je obloženo ogledalom debljine d=4mm sa šlifovanim ivicama po obimu u širini od 20mm. Ogledalo se postavlja u ram od brušenog inoxa ili aluminijuma.    OBRADA 1: UNIVER PLOČA 18mm  FALCO  ŠPANSKI HRAST    OBRADA 2: UNIVER PLOČA 12mm  BELA MAT   Kompletan okov plakara standardne katalo-  ske proizvodnje tipa HAFFELE.  DIMENZIJE: 1920x400x2450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4.00 |  |  |
| **00-04** | **NOĆNI STOČIĆ** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-3.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža noćnog stočića koji je izrađen u kombinaciji dve vrste univer ploča debljine 18mm,  Noge noćnog stočića su izrađene od masiva bukve pa završno bajcovane I lakirane dok se ne postigne što veća sličnost sa korišćenim univerom.    OBRADA 1: UNIVER PLOČA  BELA SJAJ  OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST  OBRADA 3: MASIV BUKVA  SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  DIMENZIJE: 400x400x450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 12.00 |  |  |
| **00-05** | **KREVET-SINGLE** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-4.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala izrada i montaža kreveta čija je podkonstrukcija izrađena od tvr-  dog drveta, a stranice kreveta izrađene  od univer ploča debljine 18mm.   Podloga za dušek je sirovi MDF ošupljen zbog provetravanja na koga su montirane čičak trake na koje se lepi dušek.   Sastavni deo kreveta je jastuk na uzglavlju od tvrdopresovanog sunđera, tapaciran štofom. Dušek i jastuk za spavanje su standardne katakoške proizvodnje.    OBRADA 1: UNIVER PLOČA  KRONOŠPAN  AMERIČKI ORAH OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST  OBRADA 3: ŠTOF  DIMENZIJE: 1000x2050x450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projek-  tanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke de-  talje, kao i uzorke materijala dostavi pr-  ojektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8.00 |  |  |
| **00-06** | **KREVET-DOUBLE** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-4.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala izrada i montaža kreveta čija je podkonstrukcija izrađena od tvrdog drveta, a stranice kreveta izrađene od univer ploča debljine 18mm.   podloga za dušek je od sirovog MDF ošupljen zbog provetravanja na koga su montirane čičak trake na koje se lepi dušek.   Sastavni deo kreveta je jastuk na uzglavlju od tvrdopresovanog sunđera, tapaciran štofom. Dušek i jastuk za spavanje su standardne katakoške proizvodnje.    OBRADA 1: UNIVER PLOČA  KRONOŠPAN  AMERIČKI ORAH OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST  OBRADA 3: ŠTOF  DIMENZIJE: 1500x2050x450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projek-  tanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke de-  talje, kao i uzorke materijala dostavi pr-  ojektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2.00 |  |  |
| **00-07** | **TV KOMODA+RADNI STO** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-5.0-5.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža komode za TV sa radnim stolom.   Komoda je izrađena u kombinaciji tri vrste univer ploča, sa nogama od masiva bukve ili jasena koji se bajcuju i završno lakiraju, dok se ne postigne što veća sličnost sa korišćenim univerom. Komoda ima zatvorenu pregradu za mini bar od 23 litra, otvorene police i fioke. Debljina univer ploča je 18mm.  Ploča radnog stola od univera d=36mm se jednim delom oslanja na TV komodu, a drugim na dva drvena nogara od masiva bukve ili jasena koji se bajcuju i završno lakiraju, dok se ne postigne što veća sličnost sa korišćenim univerom.    Kompletan okov komode standardne  kataloške proizvodnje tipa HEFELE.  DIMENZIJE KOMODE: 1500x450x750mm DIMENZIJE STOLA: 1410x435x790mm |  |  |  |  |
|  | OBRADA 1: UNIVER PLOČA  KRONOŠPAN  AMERIČKI ORAH OBRADA 2: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST  OBRADA 3: UNIVER PLOČA BELA SJAJ  OBRADA 4: MASIV BUKVA/JASEN  SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ   40-50% SJAJ |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke dEtalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. | Kom. | 4.00 |  |  |
| **00-08** | **KUHINJA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-7.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža  kuhinje koja se sastoji od radnog i visećih delova. Korpusi i frontovi radnog i visećih delova su izrađeni od univer ploča debljine 18mm, a leđa od univera debljine 12 mm. Radna ploča kuhinje izrađena je od završno obrađene iverice debljine d=38mm, dezena po izboru projektanta enterijera.    U sastavu radnog dela kuhinje su ugradna ploča, ugradni frižider, protočni bojler i sudopera, koji se nabavljaju posebno.  Viseći delovi sadrže otvorene police, kao i zatvorene pregrade u okviru kojih je predviđen podugradni aspirator sa filterom. |  |  |  |  |
|  | OBRADA 1: UNIVER PLOČA  KRONOŠOAN  AMERIČKI ORAH  OBRADA 2: RADNA PLOČA  StilLes  KOPERFILD SIVI   Konpletan okov komode standardne  kataloške proizvodnje tipa HEFELE.    DIMENZIJE RADNOG DELA: 2150x600x850mm DIMENZIJE VISEĆEG DELA: 2150x400x600mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2.00 |  |  |
| **00-09** | **PREGRADA SA STOLOM** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-8.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža  pregrade u apartmanu sa radnim i stolom za kompjuter. Pregrada je izrađena u kombinaciji dve vrste univer ploča na čeličnoj podkonstrukciji. Sto za kompjuter je sastavni deo pregrade i sastoji se od ploče dimenzija 600x700mm od univera debljine 36mm sa nogama od masiva bukve završno bajcovanim i lakiranim, dok se ne postigne što veća sličnost sa korišćenim univerom za gornju ploču pregrade.  Pregrada je opremljena KOMBO UTIČNICOM - CONFERENCE SET MINI, proizvođača DigiTel sa priključcima - 2 šuko utičnice (TV i laptop), priključak za kablovsku TV i internet. |  |  |  |  |
|  | OBRADA 1: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST    OBRADA 2: UNIVER PLOČA  BELA SJAJ  OBRADA 3: MASIV BUKVA  SVETAO BAJC  PU LAK  40-50% SJAJ     DIMENZIJE:2015x500x450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. | Kom. | 2.00 |  |  |
| **00-10** | **PLAKAR** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-9.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža garderobnog plakara čija je podkons-  trukcija izradjena od mekog drveta, frontovi od univer ploča debljine 18mm a korpusi od debljine 12mm.  Krila plakara izradjena su od univer ploča debljine 12mm. Jedno krilo je obloženo ogledalom debljine d=4mm sa šlifovanim ivicama po obimu u širini od 20mm.  Ogledalo se postavlja u ram od brušenog inoxa ili aluminijuma.  Plakar sadrži i otvorene police na suprotnoj strani od krila sa ogledalom.      OBRADA FRONTOVA:  UNIVER PLOČA KRONOŠPAN  AMERIČKI ORAH  OBRADA SOKLE:  UNIVER PLOČA KRONOŠPAN  AMERIČKI ORAH  Kompletan okov plakara standardne katalOske proizvodnje tipa HAFFELE.  DIMENZIJE: 1480x400x2450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2.00 |  |  |
| **00-11** | **POLICA TRPEZARIJA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-1.2** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža  polica u trpezariji tipskog apartmana A5 na drugom spratu.  Police su izrađe od univer ploča debljine 36mm  Sve spojeve sa zidom zaptivati prilikom montaže odgovarajućim silikonskim vezivom. |  |  |  |  |
|  | OBRADA 1: UNIVER PLOČA  FALCO  ŠPANSKI HRAST      DIMENZIJE POLICE: 1900x250x40mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projetanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2.00 |  |  |
| **00-12** | **RADNA STOLICA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT**  **TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-MD-KN1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje radne stolice.  Konstrukcija stolice izrađena od punog drveta sa tapaciranim gornjim i donjim delom sedišta kao i prednjim i zadnjim delom naslona.  Kompletna stolica obložena mebl štofom u dezenu po izboru glavnog projektanta.  Nogare stolice od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.      OBRADA 1: MASIV BUKVA  SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ    OBRADA 2: MEBL ŠTOF    DIMENZIJE: 550x450x780mm  VISINA SEDENJA 440mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 6.00 |  |  |
| **00-13** | **TRPEZARIJSKA STOLICA** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 2** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje trpezarijskih stolica.  Konstrukcija je izrađena od punog drveta sa tapaciranim gornjim delom sedišta. Sedište se oblaže eco kožom u bež tonu.  Nogare i naslon stolice su od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.      OBRADA 1: MASIV BUKVA  TAMAN BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ    OBRADA 2: ECO KOŽA  BEŽ    DIMENZIJE: 495x550x870mm  VISINA SEDENJA 440mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke dEtalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 12.00 |  |  |
| **00-14** | **TRPEZARIJSKI STO** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/IISPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 3** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje trpezarijskog stola.  Konstrukcija stola je izrađena od punog drveta, dok je ploča od farbanog MDF-a debljine 40mm.    Nogare su od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.      OBRADA 1: MASIV BUKVA  TAMAN BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  OBRADA 2: BOJA RAL 9010  PU LAK  40-50% SJAJ    DIMENZIJE: 1900x900x750mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 2.00 |  |  |
| **00-15** | **KLUB STO 1** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 4** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje trougaonog klub stola.  Konstrukcija stola je izrađena od punog drveta, dok je ploča od farbanog MDF-a debljine 20mm, sa oborenim ivicama.    Nogare su od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.      OBRADA 1: MASIV BUKVA  SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  OBRADA 2: BOJA RAL 9010  PU LAK  40-50% SJAJ    DIMENZIJE: 1200x800x500mm  (nepravilan, trougaoni oblik) |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom | 2.00 |  |  |
| **00-16** | **KLUB STO 2** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 5** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje okruglog klub stola.  Konstrukcija stola je izrađena od punog drveta, dok je ploča od furniranog MDF-a debljine 20mm, sa oborenim ivicama.    Nogare su od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.      OBRADA 1: MASIV BUKVA  TAMAN BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  OBRADA 2: FURNIR HRAST  TAMAN BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ    DIMENZIJE: prečnik 700mm, visina 350mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke dEtalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 2 |  |  |
| **00-17** | **FOTELJA – ARMCHAIR** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 6** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje fotelje sa klupicom za noge.  Konstrukcija fotelje izrađena od punog drveta sa tapaciranim gornjim i donjim delom sedišta kao i prednjim i zadnjim delom naslona i tapaciranim rukonaslonima.  Kompletna stolica i klupica obložene su mebl štofom u dezenu po izboru glavnog projektanta.  Nogare stolice i klupice od masiva bukve ili jasena završno bajcovane i lakirane.    OBRADA 1: MASIV BUKVA  TAMAN BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  OBRADA 2: MEBL ŠTOF  ŽUT    DIMENZIJE: FOTELJA - 780x870x750 mm  KLUPICA - 610x450x310 mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projeKtanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke dEtalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom | 2.00 |  |  |
| **00-18** | **SKLAPAJUĆE POSTOLJE ZA KOFER - LUGGAGE RACK** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT**  **TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 7** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje postolja za kofer, LUGGAGE RACK.  Luggage rack standardne kataloške proizvodnje, srednje klase.  Konstrukcija je izrađena od aluminijuma a postolje od elastičnog materijala-platna, radi mogućnosti sklapanja.    DIMENZIJE: 600x500X450 mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 6.00 |  |  |
| **00-19** | **DVOSED** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: KN 8** |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje tapaciranog dvoseda.  Konstrukcija dvoseda izrađena od punog drveta sa tapaciranim sedištima kao i prednjim i zadnjim delom naslona i tapaciranim rukonaslonima.  Kompletan dvosed obložen je mebl štofom u dezenu po izboru glavnog projektanta.  Jastuci za naslon su od sunđera obloženi štofom.  Ukrasni jastuci po izboru investitora i projektanta  OBRADA 1: MEBL ŠTOF  SIV    DIMENZIJE: 2000x900X650 mm  visina sedenja 400-450mm |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | S NAPOMENA: Moguće je predložiti element standardne kataloške proizvodnje, srednje klase uz saglasnost projektanta enterijera i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu po-  ziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 2.00 |  |  |
| **00-20** | **POLICA KUPATILO** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT**  **TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA PROJEKTA: ZL-ID2-1.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža polica iznad WC šolje u kupatilu.   Police su izrađene od furniranog vlagootpornog MDF-a debljine 10mm. Medijapan se postavlja na podkonstrukciju od čeličnih profila, dimenzija prema detalju. Podkonstrukcija se prethodno ankeruje na zid, a onda se montiraju ploče i frontovi police.  Sve spojeve sa keramičkom obradom zida zaptivati prilikom montaže odgovarajućim silikonskim vezivom.   FURNIR: HRAST  OBRADA: SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ    DIMENZIJE VEĆE POLICE: 988x157x40mm - 1 komad  DIMENZIJE MANJE POLICE: 253x157x40mm – 3 komada |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz projekta i uz saglasnost odgovornog projetanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 12.00 |  |  |
| **00-21** | **POLICA KUPATILO** |  |  |  |  |
|  | **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT**  **TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-ID2-1.1** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža polica iznad umivaonika u kupatilu.   Police su izrađene od furniranog vlagootpornog MDF-a debljine 10mm. Medijapan se postavlja na podkonstrukciju od čeličnih profila, dimenzija prema detalju. Podkonstrukcija se prethodno ankeruje na zid, a onda se montiraju ploče i frontovi police.   Polica na vrhu, iznad ogledala, sadrži profil za led traku koji nosi led traku oznake RT4 i osvetljava ogledalo i umivaonik.  Sve spojeve sa keramičkom obradom zida zaptivati prilikom montaže odgovarajućim silikonskim vezivom.   FURNIR: HRAST    OBRADA: SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ  DIMENZIJE VEĆE POLICE: 938x150x40mm - 1 komad   DIMENZIJE MANJE POLICE: 300x150x40mm - 3 komada |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Kom. | 12.00 |  |  |
| **00-22** | **PULT ISPOD UMIVAONIKA**  **POZICIJA: TIPSKA SOBA A1 I/II SPRAT**  **TIPSKI APARTMAN A5 I/II SPRAT** |  |  |  |  |
|  | **OZNAKA IZ PROJEKTA: ZL-ID2-2.0** |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i montaža pulta na koji se montira lavabo.  Pult izrađen od furniranog vlagootpornog MDF-a debljine 18mm, a radna ploča pulta je duplirana i debljine 36mm.   Pult se postavlja na podkonstrukciju od čeličnih profila, dimenzija prema detalju i na dve noge od masiva bukve ili jasena završno farbanih i lakiranih. Podkonstrukcija se ankeruje na zid i postavljaju noge pulta, a onda se montira radna ploča i frontovi.   Podkonstrukcija i radna ploča su projektovani tako da ima prostora za sifon i ostale neophodne instalacije umivaonika i baterije. Sa fronta se na pult montiraju dva držača za peškire od inoxa.  Sve spojeve sa keramičkom obradom zida zaptivati prilikom montaže odgovarajućim silikonskim vezivom.   FURNIR: HRAST    OBRADA: SVETAO BAJC  PU LAK  50-70% SJAJ |  |  |  |  |
|  | Sve raditi po opisu, detalju i šemi iz pr-  ojekta i uz saglasnost odgovornog projektanta enterijera i investitora.  Izvođač je u obavezi da sve radionicke detalje, kao i uzorke materijala dostavi projektantu enterijera i investitoru na uvid i saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Sve mere uzeti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | Obracun po komadu za komplet izvedenu poziciju. |  |  |  |  |
|  |  | Ком | 12 |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | Ukupno sa PDV-om |  |  |  |  |

У цену су урачунати сви трошкови: цена предмета јавне набавке, трошкови испоруке, монтажа на дестинацији, евентуално ангажовање трећих лица потребних за извршење уговора и њихови трошкови и сви други трошкови које понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

* Рок за испоруку и уградњу опреме која је предмет набавке је: 30 дана од дана потписивања уговора