РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНМВ-р 14/19-4-1

Датум: 04.06.2019. године;

З л а т и б о р

Предмет: Измена Конкурсне докуметације за ЈНМВ-р 14/19

1. Мења се Конкурсне докуметације за ЈНМВ-р 14/19, партија број 2 Кино кабина у делу

3.Врста, техничке карактеристике (спецификације) и други захтеви, па након измене гласи:

| **Редни број** | **Опис** | **Количина** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |
| 2. | Испорука и монтажа преградног зида d=100мм, од обострано поставњених стандардних гипс плоча d=12.5мм на једноструку потконструкцију од UW i CW 50mm са звучном изолацијом Isover Akusto 5cm. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима.. Обрачун по м2 развијене површине | м² 60.00 |
| **3.** | Испорука и монтажа облоге зида од стандардних гипс плоча 12,5мм поставњених на металну подконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафљења се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције.  Обрачун по м2 развијене површине | м² 20 |
| 4. | Испорука и монтажа ревизионог отвора 700х700мм | 1 ком |
| 5. | Санирање рупа на малтеру на зидовима и плафонима по постављању инсталација одговарајућим материјалима. Обрачун по м2  развијене површине | м²1.5 |
| 6. | Набавка материјала и израда лако-армираног цемент. естриха, просечне дебљине д=6.5цм, као подлоге за подове. Обрачун по м2 развијене површине | м²4.22 |
| 7. | Набавка и уградња лаких дрвених таванских мердевина 120\*70cm расклопивих до висине 2.80 метара | 1 ком |
| 8. | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја, са свим предрадњама. Обрачун по м2 | м² 150 |
| 9. | Испорука и монтажа вентилисања топлог ваздуха са DC пројектора одводом пречника D = 200mm и капацитетом протока од cca 600 кубних метара на сат. За убацивање свежег ваздуха у кабину отвори 200х200мм ка улазном холу, затворен обострано вентилационим решеткама. Обрачун по позицији. | 1ком |

У складу са наведеном изменом у Техничјим спецификацијама у оквиру партије број 2 мења се Образац понуде број 3.2 и налази се у прилогу.

1. У свему осталом Конкурсна документација за ЈНМВ-р 14/19 остаје неизмењена.

Комисија за ЈНМВ-р 14/19

Оливера Никитовић

Доставити:

* У предмет
* На портал УЈН

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-2. Партија број 2. ИЗРАДА КИНО-КАБИНЕ**

| **Редни број** | **Опис** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупно без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа преградног зида d=100мм, од обострано поставњених стандардних гипс плоча d=12.5мм на једноструку потконструкцију од UW i CW 50mm са звучном изолацијом Isover Akusto 5cm. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима.. Обрачун по м2 развијене површине | м² 60.00 |  |  |
| **3.** | Испорука и монтажа облоге зида од стандардних гипс плоча 12,5мм поставњених на металну подконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафљења се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције.  Обрачун по м2 развијене површине | м² 20 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ревизионог отвора 700х700мм | 1 ком |  |  |
| 5. | Санирање рупа на малтеру на зидовима и плафонима по постављању инсталација одговарајућим материјалима. Обрачун по м2  развијене површине | м²1.5 |  |  |
| 6. | Набавка материјала и израда лако-армираног цемент. естриха, просечне дебљине д=6.5цм, као подлоге за подове. Обрачун по м2 развијене површине | м²4.22 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња лаких дрвених таванских мердевина 120\*70cm расклопивих до висине 2.80 метара | 1 ком |  |  |
| 8. | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја, са свим предрадњама. Обрачун по м2 | м² 150 |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа вентилисања топлог ваздуха са DC пројектора одводом пречника D = 200mm и капацитетом протока од cca 600 кубних метара на сат. За убацивање свежег ваздуха у кабину отвори 200х200мм ка улазном холу, затворен обострано вентилационим решеткама.  Обрачун по позицији. | 1ком |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |

**2. Комерцијални услови:**

* Начин плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Рок извођења радова – 10 календарских дана од дана потписа уговора.

**3. Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_